|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci** | | | | | | | | |
| Číslo bodu | | Č t e n í n a l a t i | | | Nadmořská | N a d m o ř s k á v ý š k a | | P o z n á m k a |
| výška | bodu | |
| přesta- | bočného | vzad | vpřed | bočně | horizontu |  |  |
| vového | **+** | **–** | **–** | stroje | přestavového | určeného bočně |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Měřil:** Karel Nový |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Zapsal:** Jana Stará |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Vypočetl:** Jan Šikovný |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Datum měření:** 12.5.2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Počasí:** polojasno, 15°C, bezvětří |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Pomůcky:** Zeiss Ni025, v.č. 123456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pár teleskopických 4m nivelačních latí |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ev. č. 3112 a 3113 |
| **Mfg-4** |  | 1000 |  |  |  | 500,000 |  | 40m; 10:00-10:20 |
|  |  |  | 2347 |  |  |  |  | 40m |
|  |  | 2209 |  |  |  |  |  | 30m |
| **Mfg-1** |  |  | 863 |  |  | 500,100 |  | 30m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mfg-1** |  | 1535 |  |  |  |  |  | 30m, 10:25-10:30 |
|  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1575 |  |  |  |  |  | 40m |
| **Mfg-4** |  |  | 2408 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mfg-4** |  | 1000 |  |  |  | 500,000 |  | 65m; 10:35-10:55 |
|  |  |  | 1180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1540 |  |  |  |  |  | 60m |
| **Mfg-2** |  |  | 1600 |  |  | 500,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mfg-2** |  | 1000 |  |  |  |  |  | 60m; 10:55-11:05 |
|  |  |  | 1376 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 65m |
| **Mfg-4** |  |  | 1415 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |