|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci** | | | | | | | | |
| Číslo bodu | | Č t e n í n a l a t i | | | Nadmořská | N a d m o ř s k á v ý š k a | | P o z n á m k a |
| výška | bodu | |
| přesta- | bočného | vzad | vpřed | bočně | horizontu |  |  |
| vového | **+** | **–** | **–** | stroje | přestavového | určeného bočně |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Měřil:** Karel Doměřil  **Zapsal:** Eva Psavá  **Vypočetl:** Jan Počtář  **Datum měření:** 12.3.2010  **Počasí:** zataženo, 5°C, bezvětří  **Pomůcky:** Zeiss Ni025, v.č. 123456, teleskopická nivelační lať 4m ev. č. 3112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Délka záměr: |
| **Bi1-3** |  | 1756 |  |  |  | 216,856 |  | 70m |
|  |  |  | 1012 |  |  |  |  | 70m |
|  |  | 2515 |  |  |  |  |  | 70m |
|  | 1 |  |  | 1109 |  |  |  | 10m |
|  |  |  | 0220 |  |  |  |  | 70m |
|  |  | 2509 |  |  |  |  |  | 70m |
|  |  |  | 0527 |  |  |  |  | 70m |
|  |  | 2391 |  |  |  |  |  | 65m |
|  | 2 |  |  | 0527 |  |  |  | 15m |
|  | 3 |  |  | 0827 |  |  |  | 20m |
| **Bi1-4** |  |  | 0880 |  |  | 223,375 |  | 65m |
|  | Σ |  |  |  |  |  |  | R = |
|  | = | | | | |  |  | **Výpočet kontroloval:**  **Podpis:** |